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技术白皮书
【产品介绍】
品牌：中国电科；
规格型号：BVE-100100D；
生产商：北京真空电子科技有限公司；

【产品特点】
BVE-100100D双源双视角X射线安全检查设备是由北京真空电子科技有限公司自主研发的多能量、多视角X射线行李物品检测设备，采用最新影像技术，能快速有效地检测出各类危险品，适用于随身箱包安检，可精确检测出箱包中的有机物、无机物和混合物。设备外形美观、图像清晰，性能卓越，安全可靠，让危险品无处遁形。

【常规参数】
通道尺寸：1010mm×1006mm（W×H）；
穿透力：设备水平/垂直视角均能穿透典型值32mm钢板、应用值30mm钢板；
穿透分辨力：设备水平/垂直视角均能分辨厚度为9.5mm、15.9mm 和22.2mm 合金铝阶梯下标称直径0.127mm（AWG36，典型值）和标称直径0.127mm（AWG36，应用值）的单根实芯铜线；
线分辨力（丝分辨率）：设备水平/垂直视角均能分辨标称直径0.0787mm（AWG40，典型值）和标称直径0.0787mm(AWG40，应用值）的单根实芯铜线；
空间分辨力：设备水平/垂直视角均能分辨最小线对直径典型值为1.0mm，应用值为1.0mm；
输送带高度：距地面320mm，高度可调；
传送带速度：0.2m/s，具备输送速度调整功能；
噪声级：50.8dB；
最大负荷：200kg（均匀分布）；
灰度分辨：设备能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差为1mm±10%的铝阶梯；
有机物分辨：设备能分辨厚度为1mm-120mm的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色；
无机物分辨：设备能分辨厚度为0.2mm-14mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色；
混合物分辨：设备能分辨厚度为1mm-60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色；
电源：AC220V(-15%～+10%)，50Hz±3Hz；
显示分辨率：图像清晰，分辨率为2560*1440；
彩色图像显示：根据物质材质，24位真彩色显示。

【X射线发生器】
射线源数量：2个；
照射方向：顶照式（顶部向下）和侧照式（侧面照射）；
双源双视角，提供水平和垂直两个视角图像同时显示；
射线束辐射角：80度；
冷却方式：100%密封油冷。

【辐射安全】  
单次检查剂量：5μGy；
[bookmark: _GoBack]周围剂量当量率：设备正常工作时，在离机壳10cm的任何处（包括设备入口、出口处）剂量当量率为0.9μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率为0.4μSv/h。
胶卷安全性：对IS01600胶卷安全。

【系统功能】  
物品成像：利用X射线穿透行李、包裹，在屏幕生成黑白/彩色影像，直观显示内部物品轮廓、结构；
物质识别：能显示出不同密度、不同材料的颜色，有机物显示橙色，混合物显示绿色，无机物显示蓝色；
图像处理：图像加亮、图像加暗、图像反转、动态扫描、无机物剔除、有机物剔除、边缘增强、超级增强、局部增强、可变吸收率、高吸收率区域报警、图像放大、连续扫描和穿不透报警等；
行李计数；对通过检查的每一件物品进行计数，不能够被清零和复位。可通过显示屏查询统计本次开机累计检测物品数量，以及一段时间的累计物品数量；
用户管理；用户界面登陆权限等级分为操作人员、管理人员和维修人员三级权限进行管理；
系统工作计时；记录系统开关机时间；
射线出束计时；记录X射线管运行时间；
节能功能：当输送机上无货物时，设备的输送机可自动停止，进入待机状态；当货物放到输送机上时，设备的输送机可自动运行；
图像回拉/前拉：能够回拉重放前1000幅以上已扫描图像，对回拉的图像可进行实时多种任何图像处理，回拉放大图像以及图像回拉时，可选择传送带停或不停，不停时其他物品仍可过机检查,相关图像存入相应的显示缓冲区；
放大镜：具备局部放大功能，动态实时256级放大。
图像格式：实时存储的图像数据可下载并可在X光机模拟器中实现各种图像变化功能；设备能够将图像转化为BMP\JPEG\JPG\PNG等通用图像格式，并可传送到USB存储设备；支持视频流格式，或支持IMG、FIM等格式转化为视频流格式；
图像存储：高速电子硬盘，50万幅图像存储，并可进行任意图像处理，连续工作保存。
具备爆炸物、毒品的自动检测报警功能；
支持扫描图像的逐步、无级别持续放大功能，方便操作人员识别可疑物品；
违禁品智能识别：设备直接具备违禁品智能识别功能，能够自动辨识违禁品种类50种，识别准确率98%，误报率1%；
日志管理：能够查询一段时间或一次登录的检查包裹数、开机时间、X光机出束时间、电动滚筒运行时间等数据以跟踪设备的使用状态。日志能够查询、导出及打印。


